**520nmグリーンダイオードレーザー**

**SDL-520-LM-1000F**

　　**【特徴・用途】**

**高出力タイプのグリーンレーザーです。**

****

****

|  |  |
| --- | --- |
| **仕様** | **型式** |
| **MODEL** | **SDL-520-LM-1000F** |
| **出力** | 1000ｍW |
| **波長** | 520±5nm |
| **LDモード** | マルチモード |
| **オペレーションモード** | CW |
| **出力安定性** | <10%　　 |
| **ビーム拡り角** | <3ｍrad |
| **ビーム径** | ～5×8ｍｍ |
| **ビーム形状** | 長方形 |
| **動作温度** | 10℃～35℃ |
| **ﾚｰｻﾞｰﾍｯﾄﾞ寸法** | 40×40×85ｍｍ |
| **電源** | SDL-PS-900 |
| **電源寸法** | 146×76×50ｍｍ |
| **入力電圧** | 12VDC |
| **動作保証時間** | 5000H |
| **保証期間** | 1年間 |