**405nm紫色ダイオードレーザー**

**SDL-405-LM-500F**

　　**【特徴・用途】**

**高出力のブルーレーザーです。**





**電源SDL-PS-900**

|  |  |
| --- | --- |
| **仕様** | **型式** |
| **MODEL** | **SDL-405-LM-500F** |
| **出力** | 500mw |
| **波長** | 405±5nm |
| **オペレーションモード** | CW |
| **出力安定性** | <10%@2H |
| **ビーム拡り角** | ~2ｍrad |
| **ビーム径** | ～5×8ｍｍ |
| **ビーム形状** | 長方形 |
| **動作温度** | 10~35° |
| **レーザーヘッドサイズ** | 30×30×74ｍｍ |
| **電源サイズ** | 146×76×50ｍｍ |
| **入力電圧** | 12VDC |
| **動作保証時間** | 5,000H |
| **保証期間** | 1年間 |
|  |  |