赤外レーザー

**ＳＤＬ－９８０－ＬＭシリーズ**



|  |  |
| --- | --- |
| **仕様** | **型式** |
| **MODEL** | **SDL-980-LM-001** |
| **出力** | <1ｍW(クラス1) |
| **波長** | 980nm |
| **形状** | φ12×42ｍｍ |
| **ビームモード** | TEM00 |
| **ビーム径** | 調整可能 |
| **ビーム拡がり角** | 調整可能 |
| **ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時間** | 1分以下 |
| **出力安定性** | ±3％@2H |
| **動作温度** | +0℃~+40℃ |
| **寿命** | 10000H |
| **保証期間** | 1年間 |
| **入力電源** | DC3V |

**※注　意：**ご使用時にはﾚｰｻﾞｰﾍｯﾄﾞ部分を金属等に接触させるなどして十分に放熱させてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**【外観図】**

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**【外観寸法図】**

100

φ13.5

φ4

MAX.

13.3

8

8.8