**コンパクト赤外レーザーモジュール**

**SDL-780-LMシリーズ**

**【特徴・用途】**

**SDL-780-LMシリーズは、出力安定性と安全性を考慮した駆動ドライバを搭載しております。低価格のコンパクト赤外レーザーです。**

**装置組み込み用でもお使いいただけます。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仕様** | **型式** | | |
| **MODEL** | **SDL-780-LM-001** | **SDL-780-LM-005** | **SDL-780-LM-010** |
| **出力** | <1ｍW(クラス2) | 5ｍW | 10ｍW |
| **波長** | 780ｎｍ±10nm | | |
| **形状** | φ12ｍｍ×36ｍｍ | | |
| **LDモード** | シングル | | |
| **オペレーションモード** | CW | | |
| **入力電圧** | DC3V | | |
| **電流値** | <150mA | | |
| **光学的要素** | Glass lens both sides AR coated | | |
| **リード線長さ** | 150ｍｍ | | |
| **動作温度** | -10℃~+40℃ | | |
| **保存温度** | -40℃～+80℃ | | |
| **寿命** | 3000H以上 | | |
| **保証期間** | 6ｹ月 | | |