**グリーンレーザーモジュール**

**SDL-520-LM-001**



　**【特徴・用途】**

**波長520nmのグリーンレーザーです。**

**良好な熱消費と低静電放電で 医療、照明ショ**

**ー、工業用およびレベルツール用に特に適していま**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**す。**

|  |  |
| --- | --- |
| **仕様** | **型式** |
| **MODEL** | **SDL-532-LM-001** |
| **波長** | 520nm |
| **出力** | 1ｍｗ以下 |
| **形状** | φ12×35ｍｍ |
| **入力電圧** | DC5V |
| **電流値** | 41～49mA |
| **ビーム拡がり角** | 1.5mrad以下 |
| **ビーム径** | 2.5ｍｍ以下 |
| **リード線長さ** | 1ｍ |
| **動作温度** | +0℃~+40℃ |
| **保証期間** | 1年 |

　　寸法

