**SDL-520-LM-005L**

　　　　　　　　　　　　　　**【特徴・用途】**

**半導体レーザーです。コンパクトで出力安定性と安全性を考慮した駆動ドライバを搭載しております。**

**建築・土木・・・・・・・作業の基準として**

**生産上の位置決め・・・・切断面の位置決め、製品のガイド光**

|  |  |
| --- | --- |
| **仕様** | **型式** |
| **MODEL** | **SDL-520LM-005L** |
| **出力** | 5ｍW |
| **波長** | 520±1nm |
| **形状** | φ12ｍｍ×40ｍｍ |
| **ビームモード** | ライン |
| **照射角** | ご指定下さい |
| **ライン幅** | 5ｍｍ/5ｍ |
| **ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時間** | 5分以下 |
| **出力安定性** | ±10％@2H |
| **動作温度** | +0℃~+40℃ |
| **寿命** | 5000H |
| **保証期間** | 1年間 |