**コンパクト赤色レーザー**

**RLM-DP、DP5シリーズ**

**【特徴・用途】**

**RLM-DPシリーズは、出力安定性と安全性を考慮した駆動ドライバを搭載しております。耐久性にも優れております。レーザー光にフォーカス機能を搭載し、焦点距離に応じた調整可能です。**

**建築・土木・・・・・・・作業の基準として**

**生産上の位置決め・・・・切断面の位置決め、製品のガイド光**

**センサ関連・・・・・・・凹凸や濃度の判定、形状認識**

**装置組み込み用でもお使いいただけます。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **仕様** | **型式** | |
| **MODEL** | **RLM-DP** | **RLM-DP5** |
| **出力** | 2.5~3ｍW | 3.5~4.5ｍW |
| **波長** | 635ｎｍ | |
| **形状** | φ12ｍｍ×36ｍｍ | |
| **ビーム拡り角** | 1.0ｍrad以下(コリメート時) | |
| **ビームモード** | 3ｍｍ以下 | |
| **ケーブル長さ** | 1ｍ | |
| **動作温度** | -10℃~+40℃ | |
| **寿命** | 3000H以上 | |
| **保証期間** | 1年間 | |