**SDLラインタイプレザーモジュール**



**【特徴・用途】**

**ラインタイプのレーザーモジュールです。**

**装置への組み込みも可能です。**

**単体でもご使用いただけます。**

**写真はSDL-635-LM-003Lです。SDL-532-LM-003Lは金属（銅）のケースとなります。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仕様** | **型式** | | |
| **MODEL** | **SDL-532-LM-003L** | **SDL-635-LM-003L** | |
| **出力** | 3ｍW | 3ｍW | |
| **波長** | 532±1nm | 635±1nm | |
| **形状** | φ16ｍｍ×75ｍｍ | φ12ｍｍ×48ｍｍ | |
| **照射角** | 20°　50ｃｍ離れて約18ｃｍ | | |
| **レンズ** | powell lens | | |
| **入力電圧** | 3VDC | | |
| **電流値** | <260mA | | |
| **ライン色** | 緑 | | 赤 |
| **動作温度** | +20℃~+30℃ | | |
| **保存温度** | -10℃~+50℃ | | |
| **寿命** | 3000H | | |