**SDLラインタイプグリーンレザーモジュール**

　**【特徴・用途】**

**ラインタイプのレーザーモジュールです。**

**装置への組み込みも可能です。**

**単体でもご使用いただけます。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仕様** | **型式** | | |
| **MODEL** | **SDL-532-LM-005L** | **SDL-532-LM-005L** | |
| **出力** | 5ｍW | 5ｍW | |
| **波長** | 532±1nm | 532±1nm | |
| **形状** | φ12ｍｍ | φ16ｍｍ | |
| **照射角** | 30°,45°,60°,90° | | |
| **レンズ** | プラスチックレンズ | パウエルレンズ | |
| **入力電圧** | 3～5VDC | | |
| **電流値** | <300mA | | |
| **ライン色** | 緑 | | 緑 |
| **動作温度** | +20℃~+30℃ | | |
| **保存温度** | -10℃~+50℃ | | |
| **寿命** | 3000H | | |